Практическое занятие
Упражнение «Изготовление чертежа Петли» 
1. Откройте программу КОМПАС 3D
Выберите чистую страницу (Файл>Создать>Лист).
[image: ]Сделайте настройку листа (Настройка>Параметры текущего листа>Параметры листа>формат). Выберете формат А3 и ориентацию горизонтальную. Выберите (Настройка>Текущего листа>Параметры листа>Оформление). Выберите экран (сервис>показать всё). Сделайте полный лист.
[image: ]Нарисуйте осевую линию: выберите «ввод отрезка» на панели инструментов, расположенной слева; а также укажите, в раскрывающемся окне «выберите текущий стиль», что вы собираетесь рисовать осевую линию. Окно «выберите текущий стиль» раскрывается после нажатия на кнопку, расположенную в нижней части вторичного окна программы. Для удобства можно использовать одновременное нажатие клавиши «Shift».
[image: ]Описание панели преобразования, изображенной справа: стрелка служит для закрепления объекта; красный значок стоп означает прекращение действия.
[image: ][image: ]3. Введите вспомогательные линии, на панели инструментов нажав и удерживая, выберите параллельную прямую. На листе наведите курсор мыши на осевую линию; щёлкните левую клавишу мыши; переместите курсор мыши вверх или вниз на небольшое расстояние; щёлкните на клавишу мыши еще раз. Вспомогательные линии появятся по обе стороны от осевой.



Рис. 1
[image: ]Необходимо указать расстояние от осевой линии до вспомогательных. Для этого наведите курсор на окошко Расстояние, находящееся внизу экрана и напишите 30; нажмите Enter, и вы установите расстояние 30 мм. Lldig 30 (Рис. 1). 
[image: ]4. Затем проведите вертикальную вспомогательную линию, пересекающую осевую посередине. От вертикальной вспомогательной линии постройте еще две (по одной с каждой стороны) (Расстояние 70 мм).
5. Выберите на панели инструментов «ввод дуги». В раскрывающемся окне «выберите текущий стиль» укажите на основную линию; нажав кнопку «Привязки» в раскрывающемся окне выделите «пересечение». Установите курсор мыши на пересечении вспомогательной и осевой линиях. Удерживая левую клавишу мыши, проведите дугу. Аналогичные действия выполните для другой стороны. Завершите контур детали, используя инструмент «ввод отрезка» (Рис. 2).
[image: ]


Рис. 2
[image: ]6. Выберите осевую линию и поставьте осевые вертикальные линии прямо на вспомогательные, расположенные по сторонам. Теперь освободитесь от вспомогательных линий (Удалить> Вспомогательные прямые и точки>В текущем виде).
[image: ]7. Выберите ввод окружностей и нанесите две одинаковые окружности, на пересечении осевых линий пользуясь радиусом (rad) на панели информации в нижней части вторичного окна программы и поставьте радиус 15 мм. Wrad 15  (Рис. За)
[image: ]8. Следующие действия необходимы для получения вида сверху: Выберите вспомогательную линию, нажмите на значок «точки пересечения» на панели свойств и проведите вертикальные вспомогательные линии по всем точкам пересечения вдоль осевой линии. Для удобства можно использовать одновременное нажатие клавиши «Shift».
[image: ]Ниже чертежа детали проведите вспомогательную линию. Далее выберите «ввод параллельных прямых» на панели инструментов; укажите количество параллельных линий, нажатием кнопки на панели свойств «одна/две прямые» и проведите одну параллельную линию с интервалом 20 мм. от вспомогательной. Затем обведите получившийся прямоугольник основными линиями.

Рис. За



Рис. 3б

9. Освободитесь от вспомогательных линий. (Удалить> Вспомогательные прямые и точки>В текущем виде).
[image: ]Ввод NURBS кривой на панели инструментов. Выберите привязку точка на кривой. 
[image: ]Теперь сделайте разрыв детали с помощью кривой. Проведите кривые линии. Удалите промежуточные линии между линиями обрыва: («редактирование» > «усечь кривую» (Рис. 4)).
Выполним местный разрез на виде сбоку (Рис. 4). Проведите кривую.
[image: ]Выберите панель «геометрические построения». Выполните штриховку (инструмент на панели).
[image: ]Укажите шаг штриховки 2 мм на нижней панели инструментов. Для того чтобы изменить текущий стиль линии (в нашем случае с основного на штриховой, с целью показать невидимые линии на виде сверху) щёлкните левой клавишей мыши на этой линии; и в панели свойств выберете необходимый.
[image: ]
Рис. 4



[image: ][image: ]10. Проставляем размеры: Выберите «Размеры и технические обозначения».  (Используя инструмент «радиальный размер» наведите курсор на ту окружность или полуокружность, которую вы хотите обозначить, затем нажмите на правую кнопку мыши и отредактируйте вид обозначения. Установите у обозначения радиус параметры размера па полке, вправо и отредактируйте текс надписи, поставьте значение R15. 
Теперь выберите «линейный размер» на панели инструментов. Аналогично проставьте все необходимые размеры. 
[image: ]11. На этом чертёж закончен, переходим к написанию основной надписи. Выберите (Компоновка>Основная надпись). Увеличьте лист и приступайте к заполнению таблицы.
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